# TA5: Futuro

Máquinas para superar o espaço e o tempo, novas fontes de energia e outras conquistas moldam sua vida.

São necessários pontos de experiência para a fabricação e o uso de máquinas e blocos TA5. Eles só podem ser calculados usando o colisor do TA4.

[techage_ta5|image]

## Fontes de energia

### Reator de fusão TA5

A fusão nuclear significa a fusão de dois núcleos atômicos. Dependendo da reação, grandes quantidades de energia podem ser liberadas. As fusões nucleares, nas quais a energia é liberada, ocorrem na forma de reações em cadeia. Elas são a fonte de energia das estrelas, inclusive do nosso sol, por exemplo. Um reator de fusão converte a energia liberada durante a fusão nuclear controlada em eletricidade.

**Como funcionam os reatores de fusão?**

Um reator de fusão funciona de acordo com o princípio clássico de uma usina de energia térmica: a água é aquecida e aciona uma turbina a vapor, cuja energia cinética é convertida em eletricidade por um gerador.

Uma usina de fusão requer inicialmente uma grande quantidade de energia, pois é necessário gerar um plasma. "Plasma" é o nome dado ao quarto estado da matéria, depois do sólido, líquido e gasoso. Isso requer uma grande quantidade de eletricidade. Somente por meio dessa concentração extrema de energia é que a reação de fusão se inflama e o calor liberado é usado para gerar eletricidade por meio do trocador de calor. O gerador fornece então 800 ku de eletricidade.

A planta à direita mostra uma seção do reator de fusão.

São necessários 60 pontos de experiência para operar o reator de fusão. O reator de fusão deve ser construído inteiramente em uma área de bloco de carga.

[ta5_fusion_reactor|plan]

#### Ímã do reator de fusão TA5

Um total de 60 ímãs de reator de fusão TA5 é necessário para configurar o reator de fusão. Eles formam o anel no qual o plasma se forma. O TA5 Fusion Reactor Magnets requer energia e tem duas portas para resfriamento.

Há dois tipos de ímãs, portanto, todos os lados do ímã voltados para o anel de plasma também podem ser protegidos com um protetor térmico.

Com os ímãs de canto na parte interna do anel, um lado da conexão é coberto (energia ou resfriamento) e, portanto, não pode ser conectado. Isso não é tecnicamente viável e, portanto, não influencia a função do reator de fusão. 

[ta5_magnet|image]

#### Bomba TA5

A bomba é necessária para encher o circuito de resfriamento com isobutano. São necessárias cerca de 350 unidades de isobutano.

A bomba tem dois lados de conexão:

- Lado esquerdo: conector amarelo (GasPipe) – conecte o tanque de isobutano aqui
- Lado direito: conector azul (LiquidPipe) – conecte o circuito de resfriamento aqui

Por padrão, a bomba move líquido da esquerda (amarelo) para a direita (azul), ou seja, do tanque para o circuito de resfriamento. A direção pode ser alterada para "reverse" no menu da chave inglesa.

Observação: A bomba TA5 só pode ser usada para encher o circuito de resfriamento; não é possível bombear o líquido de arrefecimento para fora. Portanto, a bomba não deve ser ligada até que os ímãs estejam corretamente posicionados e todas as linhas de alimentação e resfriamento estejam conectadas.

Se a bomba mostrar "blocked", o destino está cheio ou não conectado.

[ta5_pump|image]

#### Trocador de calor TA5

O trocador de calor TA5 é necessário para converter o calor gerado no reator de fusão primeiro em vapor e depois em eletricidade. O próprio trocador de calor requer 5 ku de eletricidade. A estrutura é semelhante à do trocador de calor do depósito de energia do TA4.

O trocador de calor consiste em 3 partes (de baixo para cima: 1, 2, 3). As partes 1 e 3 têm dois lados de conexão cada:

- Lado direito: conector amarelo – conexão com a turbina (parte 1) ou o resfriador (parte 3)
- Lado esquerdo da parte 1: conector azul – circuito de resfriamento para o anel inferior de ímãs (56 ímãs)
- Lado esquerdo da parte 3: conector verde – circuito de resfriamento para o anel superior (52 ímãs)

É possível verificar se o circuito de resfriamento está completo usando o botão de partida no trocador de calor (parte 2), mesmo que o líquido de arrefecimento ainda não tenha sido abastecido.

[ta5_heatexchanger|plan]

#### Controlador do reator de fusão TA5

O reator de fusão é ligado por meio do controlador do reator de fusão TA5. O reator de fusão e, portanto, o controlador requerem 400 ku de eletricidade para manter o plasma.

**Sequência de inicialização:**

1. Todos os ímãs devem estar corretamente posicionados e preenchidos com isobutano
2. Circuito de resfriamento (tubos azuis e verdes) e tubulações de vapor (tubos amarelos) devem estar totalmente conectados
3. Primeiro, ligue o trocador de calor (parte 2)
4. Depois ligue o controlador
5. Leva cerca de 2 minutos para atingir 80° e produzir vapor/eletricidade

**Importante:** O trocador de calor e o controlador devem funcionar ao mesmo tempo.

[ta5_fr_controller|image]

#### Carcaça do reator de fusão TA5

O reator inteiro deve ser cercado por um invólucro que absorva a enorme pressão que os ímãs exercem sobre o plasma e proteja o ambiente da radiação. Sem esse invólucro, o reator não pode ser iniciado. Com a TechAge Trowel, os cabos de energia e os tubos de resfriamento do reator de fusão também podem ser integrados à carcaça.

[ta5_fr_shell|image]

#### Núcleo do reator de fusão TA5

O núcleo deve ficar no centro do reator. Veja a ilustração em "TA5 Fusion Reactor". A espátula TechAge também é necessária para isso.

[ta5_fr_nucleus|image]

## Armazenamento de energia

### Armazenamento híbrido TA5 (planejado)

## Blocos lógicos

## Transporte e tráfego

### Controlador de voo TA5

O controlador de voo TA5 é semelhante ao controlador de movimento TA4. Ao contrário do TA4 Move Controller, vários movimentos podem ser combinados em uma rota de voo. Essa rota de voo pode ser definida no campo de entrada usando várias entradas x,y,z (um movimento por linha). A rota de voo é verificada e salva por meio de "Save" (Salvar). Em caso de erro, é emitida uma mensagem de erro.

Com o botão "Test" (Testar), a rota de voo com as coordenadas absolutas é emitida para verificação no bate-papo.

A distância máxima para toda a distância de voo é de 1.500 m. Até 32 blocos podem ser treinados.

O uso do controlador de voo TA5 requer 40 pontos de experiência.

**Modo teletransporte**

Se o "Teleport Mode" (Modo de teletransporte) estiver ativado, o jogador também poderá ser movido sem blocos. Para fazer isso, a posição inicial deve ser configurada usando o botão "Record" (Registrar). Somente uma posição pode ser configurada aqui. O jogador a ser movido deve estar nessa posição.

[ta5_flycontroller|image]

### TA5 Hyperloop Chest

O TA5 Hyperloop Chest permite que objetos sejam transportados em uma rede Hyperloop.

O Baú Hyperloop TA5 deve ser colocado em uma Junção Hyperloop. O baú tem um menu especial, com o qual você pode emparelhar dois baús. Os itens que estão no baú são teletransportados para a estação remota. O baú também pode ser preenchido/esvaziado com um empurrador.

Para fazer o emparelhamento, primeiro você precisa inserir um nome para o baú de um lado e, em seguida, selecionar esse nome para o outro baú e, assim, conectar os dois blocos.

O uso do Baú do Hyperloop TA5 requer 15 pontos de experiência.

[ta5_chest|image]

### Tanque de hyperloop TA5

O TA5 Hyperloop Tank permite o transporte de líquidos em uma rede Hyperloop.

O TA5 Hyperloop Tank deve ser colocado em um Hyperloop Junction. O tanque tem um menu especial, com o qual você pode emparelhar dois tanques. Os líquidos no tanque serão teletransportados para a estação remota. O tanque também pode ser enchido/esvaziado com uma bomba.

Para fazer o emparelhamento, primeiro é necessário inserir um nome para o tanque de um lado e, em seguida, selecionar esse nome para o outro tanque e, assim, conectar os dois blocos.

O uso do TA5 Hyperloop Tank requer 15 pontos de experiência.

[ta5_tank|image]



## Blocos de teletransporte

Os blocos de teletransporte permitem a transferência de objetos entre dois blocos de teletransporte sem a necessidade de um cano ou tubo entre eles. Para emparelhar os blocos, primeiro é preciso digitar um nome para o bloco de um lado e, em seguida, selecionar esse nome para o outro bloco e, assim, conectar os dois blocos. O emparelhamento só pode ser realizado por um jogador (o nome do jogador é verificado) e deve ser concluído antes de o servidor ser reiniciado. Caso contrário, os dados de emparelhamento serão perdidos.

O mapa à direita mostra como os blocos podem ser usados. 

[ta5_teleport|plan]

### Itens do bloco de teletransporte TA5

Esses blocos de teletransporte permitem a transferência de itens e, portanto, substituem um tubo. Distâncias de até 500 blocos podem ser transpostas.

Cada bloco de teletransporte requer 12 ku de eletricidade.

São necessários 30 pontos de experiência para usar os blocos de teletransporte. 

[ta5_tele_tube|image]

### Líquidos do bloco de teletransporte TA5

Esses blocos de teletransporte permitem a transferência de líquidos e, portanto, substituem um cano. Distâncias de até 500 blocos podem ser transpostas.

Cada bloco de teletransporte requer 12 ku de eletricidade.

São necessários 30 pontos de experiência para usar os blocos de teletransporte. 

[ta5_tele_pipe|image]

### Blocos de teletransporte Hyperloop (planejados)

Os blocos de teletransporte Hyperloop permitem a construção de uma rede Hyperloop sem tubos Hyperloop.

O uso dos blocos de teletransporte Hyperloop requer 60 pontos de experiência.



## TA5 Digitalizador / TA5 Digitizer

### TA5 Digitalizador / TA5 Digitizer

O TA5 Digitizer é um bloco de armazenamento de itens de alta capacidade que armazena digitalmente itens retirados de inventários adjacentes. Ele pode operar em dois modos (pull/push) e gerencia até 8 tipos de itens diferentes com até 100.000 itens por slot.

O Digitizer tem uma conexão de tubo no lado direito e também pode ser controlado pela rede Techage. No modo pull, ele retira até 50 itens por ciclo de um baú conectado. No modo push, ele empurra os itens armazenados de volta para inventários adjacentes.

Apenas itens empilháveis sem metadados e sem desgaste podem ser armazenados. Itens como livros assinados ou ferramentas desgastadas são rejeitados.

O Digitizer só pode ser removido com uma picareta se o armazenamento interno estiver completamente vazio. Use a chave de fenda sem fio para removê-lo quando parado - os itens armazenados são preservados como metadados do item e restaurados automaticamente quando o bloco é recolocado com a chave de fenda sem fio.

O TA5 Digitizer requer 24 ku de energia.

São necessários 50 pontos de experiência para usar o TA5 Digitizer (configurável via `techage_ta5_digitizer_expoints`).

O Digitizer também pode ser configurado e iniciado usando um controlador Lua ou Beduino.

Aqui estão os comandos adicionais para o controlador Lua:

- `on` / `off` - Iniciar ou parar o Digitizer
- `state` - Consultar o estado atual (ex. "running", "stopped")
- `pull` - Iniciar no modo pull; retira itens do baú adjacente
- `push` - Iniciar no modo push; empurra itens armazenados para o baú adjacente
- `stop` - Parar o Digitizer
- `config` define o tipo de item alvo (para o Digitizer primeiro).
  Exemplo: `$send_cmnd(NUM, "config", "default:stone")`
- `count` consulta o número total de itens armazenados.
  Exemplo: `$send_cmnd(NUM, "count")` retorna um número
- `itemstring` consulta o tipo de item configurado.
  Exemplo: `$send_cmnd(NUM, "itemstring")` retorna o nome do item
- `mode` lê ou define o modo de operação (1 = pull, 2 = push).
  Exemplo: `$send_cmnd(NUM, "mode")` retorna 1 ou 2
  Exemplo: `$send_cmnd(NUM, "mode", 2)` define o modo push

Tópicos Beduino (cmnd): 65 = definir tipo de item, 67 = definir modo (1=pull, 2=push)
Tópicos Beduino (request): 154 = contagem total de itens, 155 = tipo de item configurado

[ta5_digitizer|image]

### TA5 Unidade de Controle / TA5 Control Unit

A Unidade de Controle TA5 é necessária para fabricar o TA5 Digitizer. Ela só pode ser fabricada na Fábrica de Eletrônicos TA4 e requer 50 pontos de experiência.

[ta5_controlunit|image]

### TA5 SSD

O TA5 SSD é um componente intermediário necessário para fabricar o TA5 Digitizer. Ele só pode ser fabricado na Fábrica de Eletrônicos TA4 a partir de 16 chips de RAM TA4, 1 Wafer de Silício TA4, 1 Folha de Plástico e 1 Tira de Aço.

[ta5_ssd|image]

## Mais blocos/itens TA5

### Contêiner TA5 (planejado)

O contêiner TA5 permite que os sistemas Techage sejam embalados e desembalados em outro local.

São necessários 80 pontos de experiência para usar o contêiner TA5.

### Chip TA5 AI

O chip TA5 AI é parcialmente necessário para a produção de blocos TA5. O chip de IA TA5 só pode ser fabricado na fábrica de eletrônicos TA4. Isso requer 10 pontos de experiência.

[ta5_aichip|image]

### Chip TA5 AI II

O TA5 AI Chip II é necessário para construir o Reator de Fusão TA5. O TA5 AI Chip II só pode ser fabricado na fábrica de eletrônicos TA4. Isso requer 25 pontos de experiência.

[ta5_aichip2|image]